**Instructions for activating the SM card 1NCE**

Obrázok, na ktorom je text, mobilný telefón, gadget, fleška

Automaticky generovaný popis

Insert the SiM card into the Langie translator. The SiM card is inserted into the slot that is deeper in Langie. (as shown) This SiM card, or any other card except the original Langie card, will not be displayed by Lange in the Langie SiM settings. So it will not display its number or consumption and expiration time.

Obrázok, na ktorom je text, kruh, meradlo, snímka obrazovky

Automaticky generovaný popisIf the WiFi icon is on, you need to turn it off as follows:

Obrázok, na ktorom je zariadenie, meradlo, text, kruh

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je text, kruh, snímka obrazovky, písmo

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je kruh, snímka obrazovky, meradlo, astronómia

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je text, kruh, snímka obrazovky, logo

Automaticky generovaný popis

To activate the SiM card you need to type the APN address in the text " iot.1nce.net " into the APN settings in the translator. Single-click to go to the APN settings and select New APN.

Obrázok, na ktorom je zariadenie, text, meradlo, kruh

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je text, kruh, snímka obrazovky, meradlo

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je text, meradlo, snímka obrazovky, kruh

Automaticky generovaný popis

We are only interested in the first two lines with the APN name and APN name. First we click on APN. A keypad appears on the screen like on older push-button mobile phones. We then type in the address **iot.1nce.net** and confirm OK. Do the same on the second line with the APN name. Then confirm with OK. When we have both lines filled in we scroll all the way down to the bottom where we confirm everything with a big blue OK.

Obrázok, na ktorom je zariadenie, text, meradlo, kruh

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je text, kruh, snímka obrazovky, meradlo

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je text, meradlo, snímka obrazovky, kruh

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je meradlo, kruh

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je zariadenie, text, meradlo, merač

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je zariadenie, text, meradlo, kruh

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je text, meradlo, kruh, merač

Automaticky generovaný popis

Now we should see the **1nce** in blue in the settings and the **3G** icon will be lit on the main screen, which means that you are connected to the internet. If it is lit under General **iot.1nce.net** you have made a mistake somewhere and 3G will not be lit. You need to be careful not to click on the space when entering letters, numbers and dots. The entire address must be without spaces. If you get the name wrong hence iot.1nce.net you can re-enter the address by clicking on New APN.

Obrázok, na ktorom je text, kruh, meradlo, snímka obrazovky

Automaticky generovaný popisObrázok, na ktorom je text, meradlo, kruh, logo

Automaticky generovaný popis

**Country of origin** - Netherlands. Media Leaders s.r.o., Dlha 4**,** 974 05 Banská Bystrica, Slovakia   
C:\Job\ABC.png